**Технологическая последовательность пошива юбки – полусолнце.**

1. Проложить линию мелом на расстоянии 1 см от бокового среза юбки.
2. Сложить лицом к лицу и уровнять боковые срезы юбки , сколоть булавками.
3. Сметать боковые срезы юбки.
4. Стачать срезы на швейной машине.
   1. Оставить участок для вшивания молнии
5. Обработать срезы строчкой зигзаг
6. Заутюжить боковой шов
   1. Приметать и притачать молнию к боковому срезу
   2. Приутюжить молнию
7. Обработать низ юбки строчкой зигзаг
8. Подогнуть низ юбки на 1 см и приметать
9. Притачать и приутюжить низ юбки
10. Сметать и стачать срезы пояса
11. Сложить пояс пополам
12. Поставить надсечки на поясе и на верхнем срезе юбки.
13. Соединить по надсечкам пояс с верхним срезом юбки.
14. Приметать и притачать срезы пояса и юбки.
15. Обработать вместе срезы пояса и юбки строчкой зигзаг
16. Приуюжить пояс.